# 电脑程序配置方法

只支持Linux系统

1. 打开cat /proc/bus/input/devices
2. I: Bus=0011 Vendor=0001 Product=0001 Version=ab83

N: Name="AT Translated Set 2 **keyboard**"

P: Phys=isa0060/serio0/input0

S: Sysfs=/devices/platform/i8042/serio0/input/input3

U: Uniq=

H: Handlers=sysrq kbd **event3** leds

找到KeyBoard对于的下面event3，你们的电脑可能不是event3，可能是event?

I: Bus=0003 Vendor=093a Product=2510 Version=0111

N: Name="PixArt USB Optical **Mouse**"

P: Phys=usb-0000:00:14.0-1/input0

S: Sysfs=/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:093A:2510.0001/input/input7

U: Uniq=

H: Handlers=mouse0 event5

同样找到鼠标对于的event5

1. 配置PC端程序，打开config.h
2. 修改宏定位为上面找到的event

#define MOUSE\_EVENT "/dev/input/event5"

#define KEYBOARD\_EVNET "/dev/input/event3"

1. 重写编译PC端程序 make
2. Sudo ./service
3. 打开手机程序，输入电脑的IP地址即可使用